**Helice Drone**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom de l'échantillon** | **Description** | **État Enregistré ou non** | **Résumé des contrôles de la qualité des données spectrales** | **Trajet Optique (mm)** |
| Helice Drone | Échantillon 1335 Par utilisateur Date jeudi, décembre 06 2018 | Non sauvegardé | Les contrôles qualité révèlent un nombre d'anomalies de Bandes faibles sur le spectre. | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom de l'échantillon** | **Score de la recherche** | **Chercher la meilleure correspondance** | **Description de la meilleure correspondance** |
| Helice Drone | 0,672586 | C:\pel\_data\libs\POLYM\_PL.sdb\_560 | POLYAMIDE - NYLON 6/12 |

Polyamide 6 /12 critère

|  |  |
| --- | --- |
| **Critères** | **Valeurs** |
| Résistance | 1,79 GPA |
| Légèreté | 9,06 KJ/M^2 |
| Flexibilité | 58,7 MPA |
| Design | 4,1 |
| prix | 10,2 EURO/Kg |
| Résilience | 72,7 MPA |